螺丝技术要求
1、不锈钢螺丝质量严格按照招标人的验收标准执行，不允许有超过招标人 质量标准的尺寸偏差的情况出现。  
2、不锈钢螺丝质保 5 年，48 小时中性盐雾试验，不得腐蚀生锈。 
3、本产品将执行需方企业的验收标准（见下表），配件辅材检验规程GFJSFCJY P22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 6、具体可以到采购公司处见样品。
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